**Otázky a odpovědi, pozměňovací údaje k k veřejné zakázce malého rozsahu**

**ÚP ČR – Kolín –rekonstrukce oken, Kutnohorská 39,reg.č. 113V032004251**

Dobrý den pane Máslíku,

žádám Vás jako kontaktní osobu zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám pro VZMR s názvem: ÚP ČR - Kolín - rekonstrukce oken, Kutnohorská 39 za zájemce Window Holding a.s.

Identifikační údaje zájemce:

Window Holding a.s.

akciová společnost

Hlavní 456

250 89 Lázně Toušeň

IČ: 28436024

Kontaktní osoba zájemce:

Jana Sikorová, DiS., projektový koordinátor

tel: 234 001 045

e-mail: [jana.sikorova@windowholding.cz](mailto:jana.sikorova@windowholding.cz)

Obchodní zástupce, který se zúčastní prohlídky: Jindřich Vaněk z OZ Kolín

**Dotaz č. 1:**

Trvá zadavatel na součiniteli prostupu tepla dveří Ud = 1,3 W/m2K? Pokud ano, je pro splnění tohoto požadavku nutné použít **zasklení izolačním trojsklem**. Běžná hodnota součinitele prostupu dveří s izolačním dvojsklem se pohybuje na Ud = 1,4 W/m2K. Lze nabídnout dveře s hodnotou **Ud = 1,4 W/m2K**?

**Odpověď:** smyslem této rekonstrukce je snížení nákladů na vytápění budovy, a celkové zlepšení tepelného komfortu v letních i zimních měsících. Trváme na parametrech uvedených v PD, technické řešení (zasklení izolačním dvojsklem, trojsklem apod.) nelimitujeme.

**Dotaz č. 2:**

Ve výpisu výplní otvorů je v poznámce uvedeno: **Stávající ocelové zamřížování oken bude opatřeno ochranným nátěrem**. Tento požadavek **není zohledněn jako položka ve výkazu výměr**. Požaduje zadavatel provést tyto práce a v rámci nabídky je ocenit? V rámci jaké položky ve výkazu výměr?

**Odpověď:** Položka byla zapracována do výkazu výměr dle bodu 9.2.1 poptávky.

9.2.1 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu.

Výkaz výměr byl aktualizován a zveřejněn na portále ÚP ČR. Přímo osloveným uchazečům zadavatelem, byl zaslán dle podmínek bodu 9.1.3 poptávky.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do **6.8.2013.** Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

**Dotazy vznesené na prohlídce místa plnění dne 1.8.2013**

**Dotaz č.1:** V PD uvedené kování oken – kličky jsou mosazné, krytky pantů bílé a vnitřní strana okna bílá. Trvá zadavatel na mosazných kličkách oken?

**Odpověď:** jedná se o nedorozumění zpracovatele PD, od samého počátku byla s ohledem na bílou vnitřní úpravu oken preferována bílá barva kliček. Kličky požadujeme v bílé barvě.

**Dotaz č.2:** V tabulkové části jsou uvedeny jednotně hloubky vnitřních parapetů 200mm, při obhlídce je patrné, že některé parapety budou muset být hlubší.

**Odpověď:** Jedná se o pochybení zpracovatele PD ve snaze usnadnit si práci. Nové zaměření hloubky parapetů, resp. výčet délek parapetů pro hloubku 200mm, 300mm, 400mm,500mm a 600mm je součástí aktualizovaného výkazu výměr.

Výkaz výměr byl aktualizován a zveřejněn na portále ÚP ČR. Přímo osloveným uchazečům zadavatelem, byl zaslán dle podmínek bodu 9.1.3 poptávky.

**Dotaz č.3:** Nejasné použití dělících prvků okenních dílů meziskelní a nalepovací.

**Odpověď:** PD byla projednána s příslušnými úřady, včetně městského architekta. Vzhled nových oken by se měl co nejvíce podobat původnímu stavu.

V tomto případě dochází k upřesnění vzhledu některých oken, resp. položek z výpisu výplní otvorů:

položka č.2 – požadujeme členění okenních dílů tak jako u položky č.4. – tedy dělící příčky lepené na sklo.

Položka č.12 - nepožadujeme dělící příčky mezi skly ve stříbrném provedení, ale obdobně jako u ostatních oken v 1. a 2. patře budovy požadujeme dělící příčky nalepené na skle. Příčky rozdělí každý díl dvoudílného okna na 8 stejných částí.

Položka č.13 – požadujeme dělící příčky nalepené na skle. Příčky rozdělí každý díl trojdílného okna na 6 stejných částí, tak aby bylo vizuálně ve shodě s oknem ve stejném patře na severní straně budovy, které bylo již před 3 lety vyměněno.

Položka č.24 – rozpor v textu tabulky a v položkovém rozpočtu, platí stav dvoudílného okna (nikoliv čtyřdílného), požadujeme rovněž členění obdobné položce č.13 – oba díly okna budou rozděleny na 6 shodných částí pomocí nalepovacích příček.

U položky č.11 platí požadavek na dělení v meziskelním prostoru v stříbrné barvě imitující původní rozdělení v olovu.

Nalepovací příčky by měly mít šíři cca.20mm až 30mm.

Příčky pro položku č.11 by neměly přesáhnout šíři 10mm.