

**Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hl. m. Prahu**

Adresa objektu: Žerotínova 1143/38, 130 00 Praha 3

**Kontakty**

|  |  |
| --- | --- |
| **telefon** | +420 800 77 99 00 |
| **email** | IDDS: w7aznwp  e-podatelna: [podatelna.aa@uradprace.cz](mailto:podatelna.aa@uradprace.cz) |
| **WEB** | **www.uradprace.cz** |

**Popis objektu**

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti Krajské pobočky Praha a současně se zde nacházejí klientská pracoviště.

Objekt je veřejnosti přístupný.

**Základní přehled přístupnosti**

    

**Uživatelský popis**

**Vstup** Povrch komunikací v okolí budovy je tvořen převážně kamennou dlažbou, povrch chodníku drobnou kamennou kostkou.

Dveře hlavního vstupu do budovy jsou široké 74 cm, výška prahu je 31 cm (2 schody). Dveře se otevírají manuálně, v případě potřeby je možné přivolat zvonkem ostrahu, která zajistí otevření. Zvonková signalizace je umístěna na levé straně hlavních vstupních dveří ve výšce 110 cm.

Pro přístup do budovy je možné využít vedlejší uzamčený vstup z ulice Koldínova, chodník je s mírným podélným sklonem 3 %. Vstup je možný po využití zvonkové signalizace u hlavního vstupu. Šířka dveří vedlejšího vstupu je 107 cm. Přístup do recepce je přes nájezdovou plošinu/rampu šířky 80 cm, plošina má délku 460 cm se sklonem 25 %.

**Interiér** Pro klienty jsou vyhrazena podlaží, která jsou využívána následovně:

1.NP – vstupní hala s recepcí, výtah, prostory klientského pracoviště, kanceláře administrativy krajské pobočky

2.NP – prostory klientského pracoviště

3.NP - prostory klientského pracoviště, kanceláře administrativy krajské pobočky

4.NP – kanceláře administrativy krajské pobočky

5.NP - kanceláře administrativy krajské pobočky

6.NP – školící místnost

Horizontální pohyb po chodbách budovy je bezbariérový, vstup do jednotlivých kanceláří je přes prahy (výška 2-3 cm).

**Výtah** V budově se nachází 1 výtah umístěný v 1.NP naproti recepci. Šířka výtahu je 78 cm, hloubka 112 cm. Venkovní a vnitřní dveře výtahu jsou spřaženy a ovládají se automaticky. Ovládání výtahu je možné pouze po přiložení karty pracovníkem ostrahy, který v případě potřeby doprovodí klienta na požadované klientské pracoviště.

Ve výtahu nejsou označena tlačítka pro slabozraké, zvukové hlášení není instalováno.

**Hygienické zázemí** V 1.NP se nachází toaleta pro klienty, není však upravena pro osoby s omezenou schopností pohybu.

**Parkování** Objekt nedisponuje vlastní parkovací plochou pro vozidla klientů. Pro parkování lze využít přilehlé komunikace s vyznačenými parkovacími zónami, např. v ulici Žerotínova nebo v ulici Koldínova, ve které je umístěn vedlejší bezbariérový vstup do budovy.

**Fotodokumentace**











