

**Úřad práce České republiky**

**Kontaktní pracoviště Praha 4 a 10**

Adresa objektu: Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4

**Kontakty**

|  |  |
| --- | --- |
| **telefon** | +420 800 77 99 00 |
| **email** | IDDS: vvsxmwz  e-podatelna:  [posta.aae@uradprace.cz](mailto:posta.aae@uradprace.cz); [posta.abj@uradprace.cz](mailto:posta.abj@uradprace.cz); [posta.abl@uradprace.cz](mailto:posta.abl@uradprace.cz); [posta.abk@uradprace.cz](mailto:posta.abk@uradprace.cz); [posta.aak@uradprace.cz](mailto:posta.abk@uradprace.cz);  [posta.abj@uradprace.cz](mailto:posta.abk@uradprace.cz); [podatelna.aa@uradprace.cz](mailto:podatelna.aa@uradprace.cz) |
| **WEB** | **www.uradprace.cz** |

**Popis objektu**

Objekt je využíván jako kontaktní pracoviště pro Prahu 4, 10, 11, 12, 15 a 22.

Objekt je veřejnosti přístupný.

**Základní přehled přístupnosti**

      

**Uživatelský popis**

**Vstup** Povrch chodníku před vstupem do budovy je asfaltový. Přístup do budovy je po 3 schodech, výška schodu je 15 cm, šířka 600 cm, hloubka 32 cm. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici nájezdová rampa situovaná napravo od vstupních dveří. Šířka rampy je 130 cm.

Vstupní vchodové dveře mají šířku 105 cm a otevírají se manuálně. Vstup je bezbariérový (bez prahu). V případě potřeby asistence je před vstupem instalována zvonková signalizace umístěná vlevo od vstupních dveří ve výšce 150 cm.

Pro usnadnění orientace slabozrakých je před budovou instalováno akustické zařízení.

**Interiér** Ve vstupní hale se nachází recepce**,** orientační tabule označující pracoviště na jednotlivých podlažích a čekárna s možností občerstvení. Pro klienty jsou vyhrazena všechna podlaží; 1.NP – 9.NP.

V 1.NP se nachází recepce přímo proti vstupním dveřím, nalevo od recepce je podatelna. Vstupní dveře do chodby s podatelnou mají šířku 80 cm, v případě potřeby lze otevřít i druhé křídlo dveří a vstup rozšířit. Vstup je bezbariérový. Z chodby se vchází do podatelny se šířkou vstupních dveří 80 cm a výškou prahu 3 cm.

Ve 2.NP se nachází klientská hala. Vstup z výtahu je bezbariérový, šířka dveří do čekárny je 210 cm. Dveře do čekárny se otevírají automaticky, v úředních hodinách jsou trvale otevřeny.

V ostatních podlažích je vstup z výtahu bezbariérový, šířka dveří pro vstup na každé podlaží je 70 cm, dveře jsou dvoukřídlé a lze vstup za pomoci asistence rozšířit na 140 cm.

Dveře na chodbách mají šířku 110 cm a jsou bez bariér.

Vstupní dveře do čekáren jednotlivých pracovišť mají šířku 80 cm, výška prahů je 3-4 cm.

**Výtah** Klientům jsou k dispozici 3 výtahy, umístěné vlevo od recepce. Šířka kabiny výtahu určeného pro osoby s omezenou schopností pohybu je 90 cm, hloubka 120 cm. Vnější a vnitřní dveře výtahu jsou spřaženy a ovládají se automaticky. Tlačítka na panelu jsou označena Braillovým písmem, zvukové hlášení není instalováno.

**Hygienické zázemí** Pro klienty jsou k dispozici 2 toalety v 1.NP vpravo od recepce. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici 1 toaleta umístěná v malé budově B. Informace o umístění a možnost asistence na vyžádání na recepci.

**Parkování** Pro klienty s omezenou schopností pohybu jsou vyhrazena celkem 3 parkovací stání, která jsou umístěna vpravo od hlavního vstupu do budovy ve vzdálenosti 30 m.

**Fotodokumentace**









